	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИКЕ И ПОМЕЩЕНИЮ
Xerox PrimeLink B9100 Production Press
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	Подготовьте питание и помещение до приезда инженера. Это снижает риск сбоев, замятий, нестабильной подачи бумаги и задержки запуска оборудования.


Официальные требования Xerox
	Параметр
	Xerox PrimeLink B9100

	Питание печатного модуля
	208–240 В AC, 50/60 Гц

	Ток линии
	13 А при 230–240 В / 15 А при 208 В

	Макс. потребляемая мощность
	2,8–3,1 кВА

	Опциональные податчики / финишеры
	Каждый модуль требует 100–240 В AC, 50/60 Гц

	Рекомендуемая выделенная линия ВТП
	220–240 В, 16 А, отдельный автомат

	Рекомендуемый кабель ВТП
	медь 3×2,5 мм²

	Заземление
	обязательное защитное PE

	Рекомендуемый климат ВТП
	20–24 °C; 40–55% RH, без конденсата

	Основание
	ровный прочный пол; без вибрации и перекоса


Рекомендации ВТП для стабильной работы
	Электрика
• Выделенная линия 220–240 В для печатного модуля, автомат 16 А.
• Кабель — медный 3×2,5 мм²; обязательное защитное заземление PE.
• Не подключать пресс через бытовые удлинители и дешёвые сетевые фильтры.
• Fiery, податчики и финишеры учитывать отдельно: часть модулей имеет собственное питание.
• Перед монтажом сверить напряжение и ток по шильдику конкретной машины.
	Помещение и размещение
• Рекомендуемый режим ВТП: 20–24 °C и 40–55% RH без конденсата.
• Помещение сухое, чистое, без строительной/бумажной пыли и резких перепадов температуры.
• Не устанавливать возле батарей, прямого потока кондиционера и под солнечными лучами.
• Пол — ровный и прочный; исключить вибрацию и перекос корпуса.
• Предусмотреть свободный доступ для обслуживания и место под выбранные модули подачи/финишинга.


Источник параметров электропитания: Xerox PrimeLink B9100/B9110/B9125/B9136 Production Press Spec Sheet (2024). Климат и монтажные пункты выше — рекомендации ВТП.
	ВАЖНО: официальная спецификация Xerox для PrimeLink B9100 указывает для печатного модуля 208–240 В, 50/60 Гц, 15/13 А и максимальную нагрузку 2,8–3,1 кВА. Опциональные модули подачи и финишинга требуют отдельного питания 100–240 В. Перед подготовкой электрики необходимо учитывать фактическую конфигурацию конкретной машины.


ВТП  •  Оборудование  •  Технология  •  Запуск  •  Сервис
