Памятка оператору цифровой печати  на примере Xerox Versant 180
12 шагов по уменьшению брака при настройке печати на новый материал
Версия без изображения аппарата: удобно печатать, дополнять внутренними комментариями и использовать как чек-лист для оператора.
	№
	Этап
	Что сделать
	Результат

	1
	Климат помещения и климатизация материалов
	Хранить материалы при температуре 17–25 °C и относительной влажности 35–55%.
Акклиматизировать материал не менее 24 часов.
	Качественный перенос и закрепление тонера, отсутствие застреваний.

	2
	Загрузка бумаги
	Загружать материал так, чтобы волокна были параллельны передней кромке. Следовать указаниям на упаковке бумаги. При необходимости учитывать сторону печати/подачи для конкретного лотка.
	Печать на более плотных материалах без застреваний.

	3
	Настройка параметров в Библиотеке материалов
	Выбрать тип материала и плотность в соответствии с особенностями материала.
	Печать на материале с учётом всех необходимых настроек.

	4
	Проверка и настройка переноса на лице и обороте
	Напечатать пробный отпечаток: «Системные настройки» → «Общие настройки режимов» → «Обслуживание» → «Настройки лотка для бумаги» → «Настройки пользователей бумаги» → «Настройки передачи изображения». Затем ввести нужные значения.
	Точное и качественное воспроизведение цветов, заливок и градиентов; устранение мелких пятен и неоднородного цвета.

	5
	Проверка скручивания материала
	При деформации пробного отпечатка из шага 4 настроить выпрямление: «Системные настройки» → «Общие настройки режимов» → «Обслуживание» → «Регулировка скручивания бумаги». Использовать предустановки или ручную коррекцию скручивания.
	Точное совмещение лица и оборота, готовность к финишной обработке.

	6
	Проверка и настройка закрепления
	При плохом закреплении на пробном отпечатке из шага 4: установить меньшую температуру для термозависимых материалов — тонкие плёнки, самоклейки и др.; или большую температуру при слабом запекании плотных материалов. Меню: «Настр. температуры фьюзера».
	Печать на сложных материалах, качественное запекание для широкого спектра материалов.

	7
	Проверка и настройка совмещения лица и оборота
	Напечатать пробный отпечаток: «Системные настройки» → «Общие настройки режимов» → «Обслуживание» → «Коррекция выравнивания». Затем отсканировать его через автоподатчик для автоматической настройки.
	Точное позиционирование и совмещение лицевой и оборотной стороны на листе.

	8
	Проверка и настройка однородной плотности
	Напечатать пробные отпечатки: «Системные настройки» → «Общие настройки режимов» → «Обслуживание» → «Коррекция однородности плотности». Отсканировать их со стекла экспонирования для автоматической настройки. Для исключения просвечивания шаблон рекомендуется класть на 5 листов чистой бумаги.
	Качественное и равномерное воспроизведение заливок и градиентов на странице от одной кромки до другой.

	9
	Калибровка материала
	Провести процедуру калибровки с помощью ColorCal: Command WorkStation → «Общие» → «Инструменты» → «Калибровка», либо с панели управления ЦПМ.
	Стабильная цветопередача, попадание в цветопробы, равномерные градиенты, качественные полутона.

	10
	Построение цветового профиля
	Использовать стандартный профиль или откорректировать существующий выходной профиль: Command WorkStation → «Общие» → «Инструменты» → «Profile Manager».
	Точная и корректная цветопередача, соответствие отраслевому стандарту.

	11
	Настройка линиатуры / растризации
	Настроить линиатуру в соответствии с исходным изображением: драйвер → «Изображение» → «Режим растризации принтера».
Для больших однородных областей — пониженная линиатура, например Line 150.
Оптимальный баланс для большинства приложений — 200 dot.
Для самых резких картинок и графики — 300 dot.
	Максимальное качество печати для различных типов работ.

	12
	Условия освещённости
	Просматривать отпечатки при освещённости около 500 lx и индексе цветопередачи источника света CRI > 90.
	Корректная оценка цветопередачи.


Короткий чек-лист перед запуском нового материала
☐ Материал акклиматизирован не менее 24 часов.
☐ Бумага загружена правильной стороной и с учётом направления волокон.
☐ В библиотеке материалов выбраны корректные тип и плотность.
☐ Проверены перенос, закрепление, скручивание и совмещение лица/оборота.
☐ Проведены калибровка и проверка цветового профиля.
☐ Отпечатки оценены при нормальном освещении: около 500 lx, CRI > 90.
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